Монтаж электропроводки
На сегодня многие из нас являются счастливыми обладателями частных домов, дач или участков под них. При строительстве или капитальном ремонте дома, несомненно, возникает вопрос о как правильно и безопасно проложить электропровод. И конечно денежные затраты на это. Монтаж электропроводки на даче расценки напрямую зависят от стоимости расходных материалов, объема работы и цены монтажных работ, если конечно вы не занимаетесь ими сами.
В этой статье речь пойдет о том, как нужно монтировать электропроводку в домах, построенных из дерева. Монтаж электропроводки в деревянном доме стоимость представляет достаточно высокую, потому что используются качественные не горючие материалы. Все мы знаем, что деревянные постройки очень легко подвержены возгоранию. Одной их главных причин возгорания часто бывают поломки в электропроводке и допускаемые ошибки при монтаже. В этот перечень входят такие причины возгорания как:
​ Старые и некачественные розетки и вилки
​ Трансформаторы
​ Электрораспределительное оборудование
​ Недостаточное сечение токопроводящих жил
​ Эксплуатация старых кабелей с поврежденной изоляцией
​ Не качественные изолирующие материалы
Во время монтажных работ электрических проводов в частном доме применение гофрированных труб выполненных из пластика или металла строго запрещено, если не предусмотрено их изолирование слоем негорючих веществ.
Монтаж электропроводки в частном доме в трубах
Установка электрических кабелей в металлических трубах один из распространенных безопасных способов предотвращения неисправностей электропроводки. А также предупреждения возникновения пожара.
Сегодня существует большое количество способов проведения монтажных работ электропроводки. Прочным и качественным материалом для скрытого монтажа электропровода в полостях стен и потолков обнаруживают  себя стальные и медные трубы, а также короба.
Медные трубы более годятся  в использовании. Медь достаточно гибкий материал и поэтому он менее трудоемкий в проведении монтажа. Не требует при работе специально предназначенных для этого инструментов, что особенно удобно при монтаже сложной разводки электрики.
Применение в монтаже стальных труб является трудоемким. Для того чтобы установить разводку электропроводки в стальных трубах потребуется определенная квалификация монтажника. Подгон, нарезка резьбовых соединений потребует применение определенных инструментов. Монтаж электропроводки фото можно найти на страницах интернета.
Установка коробов и розеток
После установки металлических труб, в которые уложены провода, необходимо подготовить места, где будут размещены короба и розетки. Как правило, существуют два вида розеток: внутренние и внешние. Монтаж внешних розеток не представляет особого труда в установке, поскольку они крепятся непосредственно к поверхности стены или потолка. Внутренние розетки монтируются в специально приготовленные посадочные гнезда с помощью коронок по дереву.
Монтаж электропроводки розетки, короба цена, которого зависит от материалов, в который они устанавливаются. Также стоимость зависит от качества и цены самих розеток и распределительных коробок. При производстве розеток, выключателей, распределительных и технологических коробок, подрозетников применяют такие материалы:
1.​ металл
2.​ пластик
3.​ керамика
4.​ стекло
Все применяемые в монтаже короба и выключатели должны иметь необходимый класс защиты, который имеет не ниже IP-54. Этот класс защиты предотвращает попадания пыли и воды внутрь короба.

