Мотоблок на даче сейчас не редкость, но он неудобен, и с его помощью выполняются не все работы по обработке почвы. Для расширения его возможностей предназначен адаптер для мотоблока, который можно изготовить самостоятельно.

Назначение приспособления

Обработка земли требует немалых усилий и поэтому, многие дачники и жители деревень обзаводятся мотоблоками. Но этот агрегат довольно неудобен в использовании:

· некоторые блоки (с большой мощностью) довольно громоздкие;

· управляя агрегатом, необходимо передвигаться пешком, держась за ручки;

· вызывает усталость при обработке больших участков;

· опасно работать с некоторыми видами оборудования (например, с почвофрезой). Есть риск зацепиться за лезвие.
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Самодельный адаптер к мотоблоку поможет избавиться от этих неудобств. Он является приспособлением, трансформирующим ваш агрегат в маленький  трактор.

Адаптер для мотоблока – чертежи и конструкция

Одно из самых простых приспособлений представлено ниже
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На раму из простой или профильной (квадратной) трубы приварены:

· механизм сцепления;

· упоры для ног;

· стойка для сиденья;

· труба для крепления колес;

· устройство тормозное – «прикол».
Чертежи основных узлов

Механизм сцепления

Представляет сварную конструкцию, вставленную в основную раму и закрепленную на болтах. Состоит из наваренных друг на друга:

·  двух отрезков квадратной трубы;

· отрезка обычной «водной» трубы калибром 1 дюйм.
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В последнюю вставлен не до конца, зажатый болтом, шток с наваренным самодельным тройником. Шток смазан тавотом или солидолом и обеспечивает поворот тройника по оси, для обеспечения эффекта качения при передвижении по ухабистой почве.
Узел крепления колес
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Конструкция из двух отрезков трубы, сваренных перпендикулярно. Горизонтальный отрезок вставляется в трубу крепления и фиксируется болтом. На вертикальном куске закрепляют (на подшипниках) ось с колесом.

Остальные узлы несущественны, и мы их рассматривать не будем.
Как сделать адаптер к мотоблоку

Более сложный вариант в связке с мотоблоком, по сути, является миниатюрным трактором. Он выполняет полевые и грузовые работы.  Несмотря на маленькие габариты, он сможет заменить бульдозер, если снабдить его соответствующим приспособлением.
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Как правило, адаптер к мотоблоку своими руками применяется только весной, когда надо вспахать и обработать землю, летом, и до середины осени (до заморозков). Более трех месяцев (зимой) он пылится в сарае. Да и в «рабочие» месяцы (более половины лета) он применяется крайне редко.

Это нерентабельно, когда агрегат (стоящий немалых денег) простаивает. Поэтому многие «самодельщики» вносят усовершенствования и создают новаторские конструкции, которые иногда превосходят промышленные (разработанные целыми институтами) прототипы.

Таким универсалом является рассматриваемый агрегат, чертеж внешнего вида и описание основных узлов которого, приведены ниже.
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Рама с сиденьем

Благодаря адаптеру с сиденьем и происходит превращение моторизированного блока в трактор. Сиденье можно подобрать по своему вкусу (например, от старого мотороллера, автобуса или автомобиля). Лучше всего прикрепить сиденье, в которое встроен амортизатор. Это позволит обойтись без рессор.

Устройство адаптера следующее:

· основная рама;

· дополнительная рама (выдвижная);

· настил;

· сиденье.

[image: image8.jpg]pama ¢ cHIeHbem A

PasBepTKa HACTHIA BBUIBHKHAS paMa
v
- e o
) == ’T'*’ =
4] F
Buid & £
T
=

Fal 85,

A cuGa

5 NPHEARUTE NPHBARUTE
et < pm

pama ceepxy
700

[P v

1 - cuerme
2-pama

3 - BbUIBMGEHAS pava

4~ HamKpBLTOK

5 - sarmpasomee yeTpoticTRO

6 - cTosHOEHasT oopa

7 - PBIMAT YTIPABTERNS CTOSHOMHO OTIOPOE

8 - PyIKa JTIPARITEHNS AP AOLIIM FCTPOCTROM
9 - KoIteco ¢ TINyOCkH0

10 - ysemKpervesmis padodero ofopy B arms

11 - macr

12 - momHoEKa.




Порядок сборки:

1. Рама выполнена из трубы калибра 57 мм с вваренным (для поворотного кронштейна) хвостовиком. Кронштейн укрепляется штифтом.

2. К раме приваривается перпендикулярно поперечина-уголок 50X50 мм.

3. Накладывается настил из 3 мм железного листа, который приваривается к раме и к уголку.

4. Боковые края настила (5-10 мм) отгибаются вниз, для безопасности (чтобы элементарно не порезаться).

5. Выгибаются и свариваются крылья, на которые крепятся специальные надкрылки, снабженные отражателями. При некоторых работах надкрылки убирается.

В основную раму вставлена труба калибра 51 мм дополнительной рамы (выдвижной), которая фиксируется болтом.

Совет: Колеса подходящего диаметра с осью возьмите от любой мото, автотехники или даже от простой тележки для огорода. Если ось тачки длинная, то ее укорачивают.

Багажник

Укрепляется на блоках, не имеющих сверху приспособлений, перекрытие которых затруднит доступ к ним (крышка бака, приборы). Багажник незаменим при грузовых работах и  работах на неровной почве (переносится центр тяжести блока). При необходимости (например, при пахоте) его можно снять.
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· Каркас багажника собирается из водопроводных труб (½ или ¾ дюйма), причем центральная имеет диаметр 1 дюйм.

· После насадки на нее труб опор, центральная труба заваривается в багажник.

· Опоры укрепляют на коробке передач и штанге блока.

Высота опор подбирается с учетом того, чтобы багажник висел над блоком, а не лежал на нем.

Кронштейн поворотный.

Выгибается или сваривается из трубы калибра 50-60 мм. На него навариваются две втулки (отрезки труб), которые обеспечивают эффект качения рамы по продольной и поперечной оси.
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Кронштейн одевается и фиксируется одной стороной на хвостовике, вставленном в раму, а другой стороной на мотоблоке.

Совет: Для удобства быстрого отсоединения от блока (чтобы не измазаться в тавоте), рекомендуется наварить на кронштейн ручку.

Зеркало заднего вида

Необходимо при грузовых работах с тележкой. Устанавливается на задней части багажника или на рукоятке блока. Можно применить автомобильное
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Блокировка колес

На некоторых марках мотоблоков этот узел укреплен довольно неудобно, и управлять рычагом блокировки очень сложно. Некоторые умельцы выносят его на свободную рукоять блока. Для переустановки рычага понадобиться:

1. Снять тягу блокировочного устройства и продлить на ней резьбу соответствующей плашкой.

2. Изготовить стальной упор.

3. Ппросверлить в необходимых местах штанги (для каждого блока различны) 10 мм  и 3 мм отверстия.

4. Установить мощную пружину возврата.
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Добавочные устройства к адаптеру

Кузов самосвальный

Для кузова можно применить любую коробку, но лучше  воспользоваться тележкой (тачкой), которая есть у многих огородников. Кстати (об этом писалось выше), ее колеса идеально подходят для адаптера. Порядок установки кузова такой:

1. Выдвигаем раму с задним мостом.

2. Совмещаем проушины садовой тачки и  выдвижной рамы.

3. Вставляем штифты.

4. Рукоять тележки устанавливается на соответствующие опоры и фиксируется специальным запором.
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Опрокидыватель работает так:

1. Запор открывается.

2. Срабатывает пружина.

3. Тачка опрокидывается.

Отвал бульдозерный

Агрегаты большой и средней мощности могут быть использованы для бульдозерных работ (очищать дорожки и тротуары от навалившего снега или от грязи, выравнивать грунт).
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· Кронштейн для закрепления бульдозерного отвала устанавливают непосредственно на лапах двигателя агрегата (возле опоры блока) и фиксируют соответствующими болтами.

· На кронштейны привинчивают (болт + контршайба + барашковая гайка) штанги 40 – 55 см (зависит от расположения лап двигателя конкретного блока), выполненные из 5 см уголков.
Отвал сваривается или склепывается из 1-2 мм жести. Основная часть (тело отвала) изогнута под углом 90 град. На нее изнутри приваривают или наклепывают четыре треугольных стойки, выполняющие две функции:

1. Дополнительные режущие поверхности.

2. Ребра жесткости.
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В стойках просверлены отверстия для присоединения к штангам. При этом надо учитывать, что бульдозерный отвал должен быть установлен вертикально по отношению к земле и параллельно «передку» агрегата.

Нижняя часть отвала обшивается тонкой жестью, чтобы он не  уходил в землю. На нее крепится стальной нож шириной 10 см. Для разгрузки кронштейнов на блок установлены две тяги (на пружинах), автоматически приподнимающие отвал по окончании работ.

Работать на минибульдозере можно с адаптером или без него. Глубина резки и угол резания регулируется усилием, приложенным к рукояткам, и их наклоном.

Навесные грабли

Еще одно устройство для облегчения труда огородника это грабли, которые не всегда бывают в продаже. Готовую гребенку со стальными зубьями (от старого комбайна) можно «достать» или купить.

Самодельные грабли выполняются из уголка шириной 60 мм, к которому привариваются стальные зубья граблей. Зубья выполнены из 10 мм прута, загнуты для жесткости и заточены.
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· К уголку (по бокам) приваривается треугольный кронштейн из стальных 40 мм полос толщиной 4 мм. 

· На этот кронштейн сверху наваривают пластину для закрепления стояка (квадрат из 3 мм стали 10Х10 см).

· Стояк выполняют из простой или профильной трубы длиной 180 мм. Остальные габариты стояка должны соответствовать размеру отверстия для закрепления инструмента.

Использовать такие грабли необходимо без применения адаптера. Если хотите работать ими на адаптере, вам придется разработать и установить устройство поднятия граблей.

Материалы и механизмы для изготовления устройств

1. Мотоблок.

2. Тачка (тележка)

3. Стальные листы.

4. Профильные и простые трубы.

5. Прутья (стальные)

6. Тяги.

7. Детали и механизмы техники БУ.

8. Сиденье (желательно амортизированное).

9. Угольники.

10. Болты, контргайки, гайки.

11. Электроды.

Инструменты и аппараты

1. Сварочный аппарат.

2. Дрель.

3. Ножовка (простая и электро).

4. Плашка.

5. Напильники.

6. Молоток.

7. Трубогибочное устройство.

