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<h1>Колесная/рельсовая передаточная тележка</h1>
<p>Передаточная тележка на колесном ходу применяется для перемещения крупных по размерам грузов. Чаще всего она используется в пределах только одного помещения, оснащенного бетонным полом. Тележка является сварной платформой из металла с колесами, которые созданы на основе полиуретана. </p>

<p>Часто такое оборудование дублирует работу мостового подъемного крана и является своеобразным дополнением уже использующегося на предприятии высотного кранового оборудования. Неоспоримым преимуществом применения такой тележки является возможность перемещения груза между производственными пролетами одного и того же помещения. Такой тип тележки не ограничен рельсовым путем. </p>

<p>Грузоподъемность устройства может достигать ста тонн. Модель оснащается электрическим современным приводом и включает в комплект редукторы итальянского производства. Колеса тележки являются не поворотными, и поэтому могут передвигаться только вперед или назад. </p>

<h2>У данной тележки три способа управления: </h2>
<ul>

· <li>Кнопочный электрический пульт; </li>

· <li>Стационарный пункт управления; </li>

· <li>Радиоуправление. </li>

</ul>
<h2>Также данная производственная модель может быть оснащена дополнительными опциями, которыми являются:
<ul>
· <li>тормоз на движение; </li>

· <li>устройство, прочно фиксирующее груз; </li>

· <li>светозвуковая сигнализация; </li>

· <li>защитная обработка  платформенной поверхности; </li>

· <li>оснащение различными прижимными устройствами; </li>

· <li>различные типы ограждающего платформенного борта; </li>

· <li>кабельный современный барабан. </li>

</ul>

<p>Масса тележки может быть значительно облегчена для определенного вида груза путем исключения из конструкции сплошного настила из металла. В этом случае у тележки остается только рамная конструкция. </p>

<p>Рельсовая передаточная производственная тележка применяется в производстве сварных труб достаточно большого диаметра для продольного, а также поперечного их перемещения. Исключает негативное влияние различных колебаний на производственный процесс. Тележка состоит из большой платформы с ходовыми колесами, внедренными в удлиненные оси. </p>

<p>Также у модели присутствует встроенный электропривод для перемещения по рельсам. Он связан с ходовыми колесами. </p>

<p>В зависимости от общей длины своего пути и скорости передвижения по помещению тележка укомплектовывается такими органами своего управления: </p>

<ul>

•<li> кабельный современный пульт для управления; </li>

• <li>радиоуправление; </li>

• <li>шкаф для управления; </li>

• <li>площадка для управления; </li>

• <li>кабина для управления. </li>

</ul>

<p>Для защиты работающих сотрудников и снижения производственного травматизма на тележку такого типа устанавливаются элементы  безопасности: </p>

<h2>Элементы пассивной  современной безопасности, предупреждающие окружающий рабочий персонал о появлении опасности: </h2>
<ul>

• <li>светозвуковая громкая сигнализация на торцах такой тележки; </li>

• <li>сигнальная яркая маркировка и различные знаки безопасности</li>

</ul>
<h2>Элементы современной активной безопасности, предотвращающие различные аварийные и внештатные ситуации: </h2>
<ul>

• <li>лазерные сканеры системы безопасности немецкого производства, которые быстро обнаруживают представляющие опасность объекты под широким обзорным углом. Такие сканеры используются для предотвращения аварий в портах, на современном железнодорожном транспорте, а также при погрузке и транспортировке грузов; </li>

• <li>система швейцарских ультразвуковых типов датчиков; </li>

• <li>защитные фартуки, встроенные по периметру такой тележки; </li>

• <li>ключ-марки на всех пультах и шкафах, предотвращающие несанкционированный доступ к непосредственному управлению тележки; </li>

• <li>кнопки срочного аварийного отключения. </li>

</ul>

