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	Подробное описание

Мульти-сплит-система Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA представляет собой наружный блок мультизональной системы кондиционирования. Внутренние блоки в составе такой системы работают независимо (охлаждение, вентиляция или выключение). В данной модели предусмотрены режимы охлаждения, осушения и вентиляции. Наружный блок выполнен в современном элегантном дизайне.

Инверторные технологии

Системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA с инвертором автоматически подстраиваются под изменяющееся количество теплоты, поступающее в помещение. Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только комфортное поддержание температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха , но и экономию электроэнергии. Компании Mitsubishi Electric удается сочетать в своем оборудовании мощь, комфорт и максимальную возможную на сегодняшний день экономичность.

Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы — это основное преимущество инверторных систем. Инверторный привод сочетает в себе передовые технологии в области микропроцессорной техники, математической составляющей программного обеспечения, силовой электроники, материаловедения, а также в области высокоточной механической обработки. Синергетический эффект от сочетания различных подходов гарантирует максимальную эффективность охлаждения или нагрева воздуха.

Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа

Статор характеризуется использованием обмотки сосредоточенного типа, а также специальной структуры полюсов статора, называемой «Poki Poki Core». Такая обмотка может быть уложена на сердечник в развернутом состоянии. Разработанный компанией Mitsubishi Electric способ изготовления двигателей существенно улучшает их эффективность.

Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе ротационного компрессора

Для повышения эффективности работы двигателя внешнего блока Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA и снижения материалоемкости их производства необходимо уменьшить потери в обмотках и сердечнике, а также сделать двигатель более компактным. Mitsubishi Electric оснащает бесконтактные двигатели постоянного тока роторами с внутренним неодимовым постоянным магнитом для достижения производительности и технологичности. Электромагнитный крутящий момент бесконтактного двигателя является суммой основной составляющей магнитного момента и реактивной составляющей.

Ротор электродвигателя из редкоземельного металла (компрессор) 

Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный поток такого ротора в несколько раз превосходит поток ротора с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных полей ротора сложной формы и статора повышает мощность и уменьшает энергопотребление двигателя.

	Подробное описание

Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA – это наружный блок сплит – системы мультизональной системы кондиционирования.  В составе этой системы, внутренние блоки работают автономно   (выключение, охлаждение либо вентиляции). В MXZ-2С40 VA есть такие режимы: осушения, охлаждения и вентиляции.  Внешний блок сделан  в современном дизайне.

Инверторные технологии

Инверторные системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA, автоматически подстроятся под  количество теплоты в помещении.  Экономию электроэнергии в режимах нагрева и охлаждения воздуха обеспечивает наилучшая регулировка продуктивности компрессора. В своем оборудовании копания Mitsubishi Electric сочетает мощность, комфорт и максимально – возможную экономичность на нынешний день.

Основное преимущество инверторных систем – это весьма низкие расходы во время эксплуатации. Инверторный привод – это передовые технологии микропроцессорной техники, математическая составляющая программного обеспечения, силовая электроника и высокоточная механическая обработка.  Максимальную эффективность в охлаждения или нагреве воздуха гарантирует синергетический эффект от сочетания разных подходов.

Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа

Характеристика статора – это обмотка сосредоточенного типа, и специальная структура полюсов, которая называется «Poki Poki Core».  Эта обмотка, на сердечник может быть помещена в развернутом состоянии. Способ изготовления двигателей который разработала  компания Mitsubishi Electric улучшает их эффективность.

Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе ротационного компрессора


Для увеличения результативности  двигателя внешнего блока  Mitsubishi Electric MXZ-2С40 VA и уменьшении материальных затрат при их производстве нужно снизить потери в сердечнике и обмотках , а также уменьшить размер двигателя. Для повышения продуктивности и технологичности бесконтактных двигателей постоянного тока, компания Mitsubishi Electric снабжает их неодимовым постоянным магнитом. Суммой реактивной составляющей и главной  составляющей  магнитного момента является электромагнитный крутящий момент бесконтактного двигателя.

Ротор электродвигателя из редкоземельного металла (компрессор) 

Постоянный магнит из редкоземельных металлов установлен  во всех роторах двигателя. Магнитный поток этого ротора в несколько раз превосходит магнитный поток ротора с магнитом из феррита.  Повышение мощности и снижение энергопотребления двигателя – это взаимодействие статора и мощных магнитных полей ротора.




