[bookmark: _GoBack]          Полімерні речовини в медицині. Роль політетрафторетилену.
                                  Протез аортального клапану.  
Якщо поглянути навкруги, то можна помітити, що більшість предметів виготовлені з полімерних речовин.  Вони знайшли своє призначення у багатьох сферах , а особливо в медицині. Технологічні звершення були досягненні поєднанням хімії, біології та медицини.
Полімери – хімічні речовини з великою молекулярною масою, до складу яких входить велика кількість ланок (атомних угрупувань), що з’єднані однаковими  хімічними зв’язками. Зазвичай їх поділяють на синтетичні та природні, а також полімери відрізняються за формою та розгалуженістю. 
Активне і розповсюджене використання високомолекулярних сполук  зумовлене їх властивостями : міцністю, еластичністю, легке деформування під дією температур, що зумовлює їх повторне використання. Особливе місце вони займають в медицині , а саме синтетичні. З полімерів виготовляють інструменти, частини органів, напівпроникні мембрани, кровоносні судини. 
Одним з найпоширеніших ВМС у медицині є політетрафторетилен.
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                      Структурна формула політетрафторетилену
Політетрафторетилен(тефлон) – це синтетична, кристалічна, термопластична речовина, що утворюється шляхом полімеризації тетрафторетилену за присутності пероксидних ініціаторів. Він був винайдений випадково у 1938 р., коли науковець Рой Планкетт закачав у балони під тиском тетрафторетилен у газоподібному стані, а той у свою чергу спонтанно полімеризувався у порошок. 
Виробництво проходить у 3 стадії : на першій стадії отримують хлордіфторметан, на другій тетрафторетілен піролізом хлордіфторметана, і на заключній стадії полімеризують. Ми отримуємо рихлий волокнистий порошок або жовту водну суспензію.
Політетрафторетилен має рідкісні фізико-хімічні властивості.
Фізичні властивості. Це біла пухка порошкоподібна речовина, яка прозора у тонкому шарі, з густиною 2250—2270 кг/м3, зберігає еластичність при температурі від  -70 до +270 С, , звідси має високу морозо- і теплостійкість, негорючий , наділений діелектричними властивостями, тому це чудовий ізоляційний матеріал, має низький поверхневий натяг.
Хімічні властивості тефлону займають перше місце серед інших синтетичних полімерів, стійкий до дії концентрованих кислот та лугів, не змочується водою і не взаємодіє з нею ні при яких температурах, не розчиняється ні в одному з органічних розчинників. Піддається деструкції при дії розплавів лужних металів, фотром. Молекулярна маса в діапазоні 140 000— 500 000 г/моль.
Завдяки своїм властивостям набув широкого застосування в медицині. Тефлон має неабияку біологічну сумісність із організмом людини, вважають, що він є найкращим матеріалом для виготовлення штучних імплантантів серцево-судинної системи, зокрема клапанів серця, стінок судин.
  Одним із яскравих прикладів їх застосування є виготовлення малогабаритних протезів клапанів серця, зокрема аортального ( лежить між лівим шлуночком і висхідною артерією, регулює потік крові з шлуночка в аорту, складається з 3 стулок). Заміна аортального клапана необхідна тоді, коли стулки починають закриватися не щільно і частина крові проходить назад.
Операція триває близько 2.5-3 годин, проводиться на відкритому серці, яке підключається до апарата штучного кровообігу. Пошкоджений клапан видаляється, а на його місце встановлюється новий, він може бути механічним або біологічним. За більш сучасними технологіями цю операцію проводять малоінвазимним способом, без розтину грудини. Такий метод є безпечнішим і не призводить до сильних ускладнень. 
Можемо дійти висновку, що завдяки новітній медицині, яка поєднує в собі галузі наук, можна з великою користю застосовувати полімерні сполуки для розв’язання медичних проблем, вилікувати ряд недуг і врятувати не одне життя.
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