Отличным дополнением каждой современной ванны – это душевой канал или трап. Наличие сливной системы в полу обезопасит вас от нежелательного появления плесени. Однако их функциональное и конструктивное разнообразие требует тщательного подбора подходящего душевого канала или трапа, именно под параметры вашей ванной.
Конструктивные особенности и возможные проблемы
Душевые каналы и трапы представляют собой дренажную систему, состоящую из сливной решетки, стока и сифона. По внешней конструкции сливной решетки их разделяют на:
угловые сливы;
продольные каналы;
квадратные трапы.
По конструктивным особенностям различают по типу затвора:
сухой затвор – обычные заслонки;
гидрозатвор – гидрозатворная пробка.
Особого различия в эффективности нет, скорее модельное разнообразие решёток обусловлено дизайнерским решением проблемы установки дренажных систем в различных местах ванной комнаты.
Монтаж и покупка
Что же касается монтажа, следует тщательно разобраться с необходимой пропускной способностью сифона, в основном она зависит от количества расходуемой воды. Также следует обратить внимание на высоту установки системы, ведь чем ниже расположен сифон, тем меньше его пропускная способность. Помимо проблем с монтажом, иногда возникают проблемы с неприятным запахом, которые решаются обычным промыванием затворной системы, либо её замены в случае выработки. 
На нашем сайте вы сможете приобрести любую канализационную арматуру от мировых лидеров, таких как Ravak и %Kolo%. Также, у нас вы сможете приобрести различные %сифоны, гидрозатворы и обратные клапаны% на любой вкус.


http://santer.com.ua/shop/category/inzhenernye-sistemy/kanalizatsionnaia-armatura/brand-kolo

http://santer.com.ua/shop/category/inzhenernye-sistemy/kanalizatsionnaia-armatura/sifony-i-trapy



